

### Sajtóközlemény Sulz am Neckar, 2018 december

Nagyobb darabszámokhoz

# A KIPP bemutatja a pneumatikus szorítóelemeket

**A HEINRICH KIPP WERK számos új szorítóelemmel bővítette a már meglévő választékát. A termékújdonságokat pneumatikus működési mód jellemzi, és főként megmunkáló gépekben való használatra alkalmasak. A részleges automatizálás révén a folyamatok lényegesen egyszerűbbé válnak.**

A *pneumatikus alakos befogó1* egy szorítótestből (nemesíthető acél) és egy szorítópatronból (nagyszilárdságú alumínium acél) áll. Miután felcsavarozták a szorítótestet a kívánt készülékre, a szorítópatron sűrített levegővel a „Nyitás“ vagy „Zárás“ jelöléseken pneumatikusan nyitható vagy zárható. A szorítópatron egyszerű cseréje lehetővé teszi a különböző, szabálytalan kontúrokkal rendelkező munkadarabok gyors és biztonságos befogását.

A *pneumatikus húzószorító2* használatával a munkadarab egy szorítócsappal rögzíthető. Ezt követően a nyitás és a zárás sűrített levegő rákapcsolásával végezhető a megjelölt helyeken. Egy további csatlakozó a támaszfelület kifúvására és tisztítására szolgál. Ezen az interfészen keresztül lekérdezhető, hogy a munkadarab felfekszik-e a felületre. A *pneumatikus húzószorító2* emellett nullpont befogórendszerként is használható.

A *pneumatikus oldalszorítók3*, *pneumatikus lengő szorítók4* termékek meghatározó megkülönböztető jellemzője az irány, amely felől a megmunkálandó munkadarabok befoghatók. A *pneumatikus oldalszorítóknál3* a befogás felülről történik. A *pneumatikus lengő szorító4* egy lengő funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a munkadarabok szabad behelyezését, kivételét és befogását. Optimális hozzáférést a *pneumatikus oldalszorító5* biztosít: Az oldalirányú befogás révén a megmunkálandó felület zavaróélektől mentes.

Jelölés szóközzel: 2.131

Címsor: 46 karakter

Előcím: 22 karakter

Szöveg: 1 643 karakter

Összesen: 1 711 karakter

HEINRICH KIPP WERK KG

Stefanie Beck, Marketing

Heubergstraße 2

72172 Sulz am Neckar

Telefon: 07454 793-48

E-Mail: stefanie.beck@kipp.com

További információk és sajtófotók

Lásd: www.kipp.hu, Régió: Németország, Rovat: Hírek/Sajtójelentés

### Fotók

|  |  |
| --- | --- |
| A KIPP bemutatja a pneumatikus szorítóelemeket | Képfájl:  KIPP\_Spannelemente\_pneumatisch\_2018.jpg  K1392 Alakos befogó, pneumatikus1  K1390 Húzószorítók, pneumatikus2  K1409 Oldalszorítók, pneumatikus3  K1388 Lengőszorítók, pneumatikus4  K1410 Oldalszorítók, pneumatikus5 |
|  |  |

Képjogok: licenc- és jogdíjmentes közlésre engedélyezve a szakmédiában.

A forrásadatok és bizonylatok iránti kéréssel.